{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["说明","抽检用例","抽检用例结构"],"not_rendered":{"charts":0,"images":67,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":74,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"说明","index":0,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,1,41,4],[43,1,46,4],[47,1,47,4]]}
[]
[]
[null,"归档版本","修改日期","作者","修改内容"]
[null,"V1.0","2011.5.9","解云莉","首次发布"]
[null,"V1.1","2011.7.4","范洪凯","根据测试经理评审更新了部分测试项。"]
[null,"V1.2","2011.7.29","范洪凯","将SIMlock中关于PLMN列表的几条测试项合并。"]
[null,"V1.3","2011.9.5","齐艳红","增加“手机威震跌落测试10次”的测试项（背景说明：产线贴背贴时，长时间镊子上有胶体，组装时容易误触电池连接器，连接器有胶后， 微跌就会出现重启）。"]
[null,"V1.4","2011.11.26","郭莹","将模板中一些在office2003中显示的截图删除。联系电话：027-59267295"]
[null,"V1.5","2012.04.12","郭莹、杨晋","增加在about phone中版本号的检查（about phone版本号在工程模式中看不到，增加该项目），增加对测试用耳机的要求（一级事故，耳机来料导致电流音）及主屏截图需有标识位屏幕置信息的白点要求（方便检查抓图顺序是否正确）。联系电话：027-59266246"]
[null,"V1.6","2012.04.28","杨晋","增加SIMlock number顺序说明。联系电话：027-59599540"]
[null,"V1.7","2012.05.22","杨晋","增加对跌落试验台的要求（产线反馈要明确试验台）。联系电话：027-59599540"]
[null,"V1.8","2012.05.26","杨晋","在说明页面中增加测试经理及其联系方式，便于出现问题产线联系. "]
[null,"V1.9","2012.08.6","杨晋","1、将测试经理联系方式放到抽检用例页面说明中；2、增加不同产品定制可选项：定制SD卡及预置文件，ICS以上版本需有widevine-key测试项；3、修改main menu的预期结果文字说明；"]
[null,"V2.0","2013.8.1","杨晋、钟文倩","1、修改Widevine测试步骤"]
[null,"V2.1","2013.11.1","李良才、严妍","1. 增加一步恢复出厂设置，明确最后一步恢复出厂设置要要拔掉SIM卡和SD卡；2. 增加了Widevine校验码为输入正确的校验码；"]
[null,"V2.11","2013.11.12","原秋丽","1. 补充两次恢复测试的目的；2. 将测试重点部分用蓝色字体标出"]
[null,"V2.3","2013.12.4","原秋丽","1. 增加CS工位Qfuse熔丝检查（具体问题：Y301-A1产品CS工位漏做，而PT工位可以检查CS的测试情况的工位软件此选项未配置，且放在CS工位前，因此对于CS漏做问题无法拦截）"]
[null,"V2.4","2013.12.19","钟文倩","1、修改开机导航截图部分，改为文字描述“检查有开机导航“及截取开机导航首张图片即可（I版本及J版本开机导航较多，全部截图显得冗余累赘）"]
[null,"V2.5","2014.8.7","肖翠莲","1.修改MMI测试步骤（ MMI的入口从“*#*#2846579#*#*”改为“*#2846#”；做完MMI后，需要返回到主界面，再从工程菜单中进入恢复出厂设置）"]
[null,"V2.6","2014.10.8","肖翠莲","1.修改测试环境准备中对SD卡的说明"]
[null,"V2.7","2014.11.11","肖翠莲","修改开机动画部分，用开机动画压缩包来取代图片"]
[null,"V2.8","2015.3.27","肖翠莲","增加打开Log开关和日志的操作"]
[null,"V2.9","2015.5.15","汪微","更改用例模板"]
[null,"V3.1","2015-06-03","王忠","1、测试环境准备：SIM/UIM等数量明确；SD卡/耳机修改为使用同编码物料。\n2、增加注意事项：高低配TAC核对写用例前与SE确认最新数据。\n3、开启LOG用例调整到最前面。\n4、同时保留WLAN搜索及WLAN直连搜索功能测试。\n5、删除FM测试。\n6、增加备注，现网功能测试不能用现网卡的需要给出替代方案。\n7、增加样机测试后从CELT工位开始重新执行一遍的要求。\n8、海思产品恢复出厂设置检查配置项，放在用例最前面。"]
[null,"V3.2","2015-07-01","李晶露","1、按照产线测试步骤细化SIMLOCK用例步骤\n2、增加CELT用例的预置条件\n3、删除抽检用例中增加MMI指导书的要求"]
[null,"V3.3","2016-02-24","王忠","此次修改主要针对“SIM卡应用”图标会变位置的问题，增加备注，说明不用关注“SIM卡应用”图标的具体位置，确认存在，且该文件夹里的其他图标按顺序显示即可。"]
[null,"V3.4","2016-06-01","原志良","1.调整测试顺序等\n2.修改压测次数"]
[null,"V3.5","2017-01-05","原志良","1.删除用例7检查存储状态文字描述，只提供图片\n2.增加用例30 产品电子标签检查"]
[null,"V3.6","2017-04-26","沈立","1.明确抽检用例更新规则流程和规则\n2.删除测试项16、17、18 、19；\n3.修改测试项2步骤描述，修改测试项25、测试项29步骤描述和预期结果"]
[null,"V3.7","2017-05-23","沈立","1.明确电子标签验证方法"]
[null,"V3.8","2017-06-07","沈立","1.删除检测项2；2、修改适用范围，覆盖合作产品及维护阶段；3、修改检测项8 背贴内容测试步骤和预期结果；4、修改检测项15 预期结果，增加对文件不重复的检查"]
[null,"V3.9","2017-08-11","沈立","1、修改检测项8后台命令查看其它信息的预期结果；2、增加检测项31 对蓝牙、WLAN MAC地址的检测"]
[null,"V4.0","2017-10-11","沈立","1、修改抽检用例模板名称，增加日期要求；2、删除BTWLAN 前6位一致检测点；3、修改“以实物为准”描述；4、调整测试项顺序；5、删除TAC码检测"]
[null,"V4.1","2017-12-20","沈立","1、结合OBA反馈意见，修改“环境准备”中关于电信卡的描述；2、修改命名规则，体现软件版本号；3、修改检测项8 中对MEID的描述；4、检测项 8中增加对拨号盘的要求"]
[null,"V4.2","2018-03-23","夏佳玉","1、针对高维和通用产线测试项做了区分，在适用范围如写了通用/高维的字段，高维产线才需要关注；\n2、抽检用例结构页面，增加了高维是否测试项的区分；\n3、参考评审意见，去掉检测项3：压力测试项；\n4、参考评审意见，去掉检测项13：WIFI直连检测测试项；\n5、参考评审意见，去掉检测项21：LCD检查测试项；\n6、参考评审意见，修改检测室24：现网通话测试项，将耳机通话测试与语音通话合并；"]
[null,"V4.3","2018-09-27","夏佳玉","1、修改所有测试项的序号，按照当前序号进行排序，共23个测试项；\n2、修改检测项8，增加编写者注意事项，部分软件版本无勾选“自动调节亮度”的选项，请去自行去掉去勾选步骤；\n3、修改测试项14，增加EMUI9.0关机插充电器会开机的检测步骤和预期结果，用例编写需根据手机的EMUI版本进行选择；\n4、修改测试项23，修改测试项使用范围，仅有Simlock的手机需要重新走CW，无Simlock手机直接跳过此项测试；\n5、修改测试项16和17，修改测试项名称和描述；"]
[null,"V5.0","2018-09-27","夏佳玉","1、修改抽检用例测试框架和测试顺序，提高产线测试抽检效率；\n2、关机充电和开机充电分开两个测试项测试，避免重复动作；\n3、开机过程检查和开机导航检查分开2个测试项，避免一个用例图片太多太长；\n4、增加NFC默认开关的检查项；\n5、增加资源类检查项；\n6、增加现网测试时，热插拔卡的测试要求；\n7、现网通话，去掉辅助机和测试机必须互打的要求，任意主叫被叫都可以；"]
[null,"V5.1","2019-06-10","夏佳玉","1、因TMS系统不提供手机解锁码的需求，产线不需要关注工程菜单中widvine key，OBA抽检用例模板去除检测项6中的第3项密码校验检查项；"]
[null,"说明：\n1、产线抽检用例的命名规则为《型号-国家运营商-产线抽检用例-V版本号》，举例《U8800-阿曼Telecom-产线抽检用例-V1》，文件命名不体现软件版本号；\n2、如果同一编码的软件升级归档不涉及界面变化，《软件定制检验指导书》按照原版本再次随软件归档即可，无需修改文件名或文件版本号；只有当《软件定制检验指导书》的内容发生变化时，才升级到新的版本；\n3、通用版本软件归档时，也需按照《型号-通用Normal-产线抽检用例-V版本号》的命名方式归档产线抽检用例；对于采用通用版本软件、仅增加SIMLOCK需求发货的情况，定制经理在归档定制表格的同时归档增加SIMLOCK定制的产线抽检用例；\n4、此模版适用自研产品"]
[]
[]
[]
[]
[null,"用例设计规则：\n1、用例分为两大部分：基本功能检验和定制功能检验\n2、基本功能部分包括研发认为必须在产线上进行检验，以消除产线焊接、组装等各种人为因素引入的随机错误，且产线人员能够执行的用例\n3、定制功能部分包括在产线上写入或修改的参数的核对，对于随软件包一起烧到Flash中的参数不做检查\n4、必须按照《抽检用例结构》sheet页进行截图或不截图操作\n5、预期结果中只截最后一张结果涉及的图，不用每个步骤都截图"]

{"sheet":"抽检用例","index":1,"n_rows":136,"n_cols":5,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[1,0,1,4],[3,0,3,4],[15,1,15,4],[16,1,16,2],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[5,1,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,4],[4,0,4,4],[10,1,10,4],[18,0,23,0],[128,1,128,4],[129,1,129,2],[130,1,130,4],[131,1,131,4],[135,1,135,4],[102,1,102,2],[103,1,103,4],[104,1,104,4],[115,0,115,4],[110,1,110,4],[106,1,106,2],[133,1,133,2],[132,1,132,4],[127,1,127,4],[123,1,123,4],[108,0,109,0],[108,1,108,4],[118,1,118,4],[121,1,121,2],[112,1,112,2],[113,1,113,4],[119,1,119,4],[120,1,120,4],[60,1,60,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[40,1,40,4],[111,1,111,4],[90,1,90,4],[91,1,91,2],[134,1,134,4],[116,1,116,4],[117,1,117,2],[122,1,122,4],[107,1,107,4],[126,1,126,4],[124,1,124,4],[125,1,125,2],[46,1,46,2],[47,1,47,4],[48,1,48,4],[50,1,50,4],[52,1,52,4],[54,1,54,4],[56,1,56,4],[57,1,57,2],[41,1,41,4],[62,1,62,4],[61,1,61,2],[63,1,63,4],[96,1,96,4],[105,1,105,4],[81,0,82,0],[79,1,79,2],[80,1,80,4],[83,1,83,4],[85,1,85,4],[86,1,86,2],[87,1,87,4],[93,0,94,0],[93,1,93,4],[97,1,97,2],[99,0,100,0],[99,1,99,4],[101,1,101,4],[95,1,95,4],[76,0,77,0],[71,0,72,0],[71,1,71,4],[88,1,88,4],[88,0,89,0],[78,1,78,4],[98,1,98,4],[65,1,65,4],[92,1,92,4],[81,1,81,4],[76,1,76,4],[69,1,69,2],[68,1,68,4],[70,1,70,4],[74,1,74,2],[75,1,75,4],[73,1,73,4],[63,0,66,0],[41,0,44,0],[43,1,43,4],[45,1,45,4],[58,1,58,4],[48,0,55,0],[8,0,9,0],[8,1,8,4],[24,1,24,4],[38,1,38,4],[13,0,14,0],[39,1,39,2],[25,1,25,2],[26,1,26,4],[27,0,28,0],[27,1,27,4],[32,0,37,0],[36,1,36,4],[29,1,29,4],[30,1,30,2],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[34,1,34,4],[11,1,11,2]]}
["测试环境准备"]
["1、测试物料：USIM卡（移动或联通，非中国区AL或CL型号严禁使用电信卡）、耳机（如产品标配耳机，请使用标配物料）、带有蓝牙功能的辅助测试手机（或蓝牙发射器）；\n2、按照维测检测方法操作，工程模式开启LOG开关（*#*#2846579#*#*--后台设置--AP Log设置，打开开关）；\n3、抽检中，MMI测试，涉及到手机卡的测试项，都是使用“UICC双模卡（保持和产线MMI用卡一致）”。"]
["测试说明"]
["1、手机升级后，不插卡开机，手机默认系统语言为英语的不需要修改，不为英语的修改为英语（UK）；\n2、以下所有检查项状态栏无需关注；\n3、产线抽检用例问题请联系测试经理：夏佳玉 00217918，联系电话：+86 13554079936，邮箱：xiajiayu@huawei.com；"]
["不插卡测试项"]
["检测项1","手机关机时充电检查"]
["测试物料","标配充电器和USB线",null,"适用范围","通用"]
["测试步骤","1、手机关机时插上充电器，观察手机是否会开机；插充电器开机后，手动关机，此时不会再开机，会进入关机充电界面\n2、检查关机充电界面显示，充电动画效果；检查电量是否大于20%；"]
["预期结果","1、手机关机时插充电器会自动开机，手动关机后进入关机充电界面；\n2、关机充电如图所示，充电动画效果正常，要求电池显示电量大于20%，"]
[null,"1_1"]
["检测项2","开机过程检查"]
["测试物料",null,null,"适用范围","通用"]
["测试步骤","1、手机按开机键第一次开机，检查开机过程是否有异常，如花屏，闪屏，反复重启等；\n2、检查是否有开机音乐；\n3、检查开机Logo和开机动画是否满足定制要求；"]
["预期结果","1、手机开机过程无异常；\n2、开机有开机音乐，且无杂音，破音现象；\n3、开机Logo和开机动画参考下面图片和视频；第一个压缩包为开机动画，第二个压缩包为开机铃声，第三个压缩包为音乐铃声播放工具，第四个压缩包为开机动画播放工具。"]
[null,"2_1"]
["检测项3","开机导航"]
["测试物料",null,null,"适用范围","通用"]
["测试步骤","1、确认有无开机导航；\n2、参考开机导航顺序，每个界面检查完后，点下一步进入下一个开机导航界面检查；"]
["预期结果","1、有开机导航；\n2、开机导航顺序和显示内容，参考下面图片；\n备注：\n1）若开机导航过程中状态栏颜色显示为灰黑色，已知问题，请不必关注；\n2）图C20只关注默认语言；\n3）图B24手机为动态演示图片，与截图不一致不用关注；\n4）开机导航结束进入桌面可能闪现加载界面，不必关注；"]
[null,"3_1","3_2"]
[]
[]
[]
[]
["检测项4","手机开机时充电检查"]
["测试物料","标配充电器和USB线",null,"适用范围","通用"]
["测试步骤","手机插上充电器，检查充电状态栏是否显示正常；\n"]
["预期结果","开机充电如图；(不用关注锁屏壁纸);\n备注：\n1.若锁屏界面出现应用弹框不必关注；\n2.充电提示字样过一会儿自动变成日期显示，正常现象；"]
[null,"4_1"]
["检测项5","工程菜单后台设置检查"]
["测试物料","无",null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤","在拨号界面输入*#*#2846579#*#*，进入ProjectMenu。\n"]
["预期结果","1.Diag口检查：选择第1项(Background Settings)->选择第1项(Background Debug)。\n"]
[null,"5_1"]
[null,"2.USB端口检查：选择第1项(Background Settings)->选择第2项(USB Port Settings)。"]
[null,"5_2"]
[null,"3.AP LOG Settings检查：选择第1项(Background Settings)->选择第3项 (AP LOG Settings)，LOG开关默认关闭，如图1所示，打开log开关，如图2所示，不必关注开启log开关时出现的提示语；"]
[null,"5_3","5_4"]
["检测项6","工程菜单单板信息查询"]
["测试物料",null,null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤","在拨号界面输入*#*#2846579#*#*->进入ProjectMenu。"]
["预期结果","1.内部版本号检测：选择第2项(Veneer Informations)->选择第1项(Version info)，查看版本时向上滑动屏幕即可翻到第2页。版本信息与下图一致                               "]
[null,"6_1","6_2"]
[null,"2.SN信息检测：选择第2项(Veneer Informations)->选择第3项(Other Info)，查看SN信息是否与彩盒标签一致，只关注SN信息，其它不必关注；                      "]
[null,"6_3"]
["检测项7","工程菜单网络信息查询"]
["测试物料",null,null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤","在拨号界面输入*#*#2846579#*#*->进入ProjectMenu。"]
["预期结果","1.SIMlock设置检测：选择第3项(Network Information Query)->选择第1项(PLMN Info)->依次选择第1项(PLMN)，第2项(PLMN NS)，第3项(PLMN SP)后的界面分别如下图1、图2和图3；"]
[null,"6_1","6_2","6_3"]
[null,"2.SIMlock设置检测：选择第3项(Network Information Query)->选择第2项(SIMLock Info)。"]
[null,"6_4"]
[null,"3.Fuse信息检查：选择第3项(Network Information Query)->选择第3项(Fuse Info)。fuse状态提示如下图："]
[null,"6_5"]
[null,"4.运营商和国家信息检测：选择第3项(Network Information Query)->选择第4项(Vendor Country Info)。"]
[null,"6_6"]
["检测项8","锁屏界面"]
["测试物料",null,null,"适用范围","海思"]
["测试步骤","短按开关机键，背光熄灭后，再短按开关机键，进入锁屏界面（注：锁屏壁纸会变化）；\n备注：\n1、恢厂开机前几次进入锁屏界面时，壁纸会往左滑动一点，正常现象；\n2、若锁屏界面有计步器显示、应用弹框，不必关注；"]
["预期结果","8_1"]
["检测项9","桌面布局&菜单检查"]
["测试物料",null,null,"适用范围","通用"]
["测试步骤","在待机界面左右滑动检查桌面布局，进入主菜单检查菜单顺序。"]
["预期结果","1.桌面共3屏，从左边到右边的界面如图1-3。\n备注：\n1）开机进入待机界面会默认在图2界面，向左右滑动会出现其他的界面，截图结果为最左边到最右边的图，截图中标识屏幕显示的圆点对应正确显示。\n2)若谷歌搜索框内出现“search”或“Say ok(okay) google”等字样不必关注；\n3)不必关注谷歌搜索框内的语言种类；\n4)桌面google搜索框可能会发生形状变化，不必关注，最终如下图所示；\n5)首次滑到负一屏会提示网络错误，不必关注；\n6)Play Store 图标右上角有提示圆点不必关注。\n"]
[null,"9_1","9_2","9_3"]
[null,"2.分别点击进入Google、Tools、Top Apps图标检查内容如下截图一致。"]
[null,"9_5","9_6","9_7","9_8"]
[null,"9_9"]
["检测项10","背贴内容"]
["测试物料",null,null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤","1、在拨号界面（非紧急呼叫拨号盘）输入*#06#，查看IMEI号"]
["预期结果\n","1、屏幕上显示的物理号与手机背贴上的物理号码一致(只要能查询到物理号即可，请以实物为准，不需要完全和下面的图片一致).\n\n\n"]
[null,"10_1"]
["检测项11","WLAN搜索检测"]
["测试物料","产线需要布置WiFi热点，提供搜索验证",null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤","1.idle->Settings->Wireless&networks->点击打开Wi-Fi->滑动打开Wi-Fi选项（Wi-Fi默认打开）"]
["预期结果","能够搜索到WiFi设备"]
[null,"11_1"]
["检测项12","设备连接检查"]
["测试物料","使用其他手机开启蓝牙或使用蓝牙信号发射器，距离8米处",null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤\n","1.idle->Settings->Device connectivity->点击Bluetooth->滑动打开蓝牙开关\n2.滑动关闭蓝牙开关\n备注：发现无法开启蓝牙，请重启手机再次重复步骤1和2，如果第二次能成功开启蓝牙，则继续后续步骤，如果第二次还是无法开启蓝牙，则测试结果为fail"]
["预期结果","能够搜索到蓝牙设备(设备列表中可以搜索到的蓝牙设备数量和蓝牙设备名称与产线实际布置的蓝牙设备为准）"]
[null,"12_1"]
["测试步骤","3.idle->Settings->Device connectivity，查看NFC开关状态为默认开启；只关注NFC开关状态，其它不必关注"]
["预期结果","12_2"]
["检测项13","屏幕亮度检查"]
["测试物料",null,null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤","1、显示界面检查，Settings->Display；\n2、关闭“Automatic”，Brightness滑动至最左端，Brightness滑动至最右端"]
["预期结果","1.显示界面信息如下图所示\n2.滑到最左端屏幕亮度为最暗背光，滑到最右端屏幕亮度为最亮背光；"]
[null,"13_1"]
["检测项14","音乐铃声"]
["测试物料",null,null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤","idle->Settings->Sounds，分别查看默认来电铃声和通知铃声；"]
["预期结果","1、音乐播放正常，声音不会出现逐渐变小或者变大的情况;\n2、铃声列表文件无重复;"]
[null,"14_1","14_2","14_3"]
["检测项15","系统检查"]
[null,"1、关于手机检查"]
["测试物料",null,null,"适用范围","通用"]
["测试步骤","按“Settings”图标进入Settings界面->点击“System--About phone”。"]
["预期结果","1、版本号检测：版本号与实物一致。如图一；\n2、手机存储检查：（图示为L29C截图，L29B,L29D存储参考如下文字描述）\n   型号：L29B：运行内存：6.0GB，手机存储：128GB\n   型号：L29C：运行内存：8.0GB，手机存储：128GB\n   型号：L29D：运行内存：8.0GB，手机存储：256GB，可用存储容量会有差异，以实物为准；\n3、基带版本号在产品发布前，设备信息与截图可以是不一致；产品发布后，设备信息与截图需保持一致。\n4、内核版本信息在产品发布前，会受到IMEI号的影响，实物可能出现与截图不一致的情况；产品发布后，内核版本会与截图保持一致。以实物为准。"]
[null,"15_1","15_2"]
[null,"2、BT/WLAN MAC地址检查"]
["测试物料   ",null,null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤","1、打开蓝牙开关；settings--system --about phone---Status，查询手机WLAN/BT（蓝牙）地址，与TMES系统参照对比地址是否正确"]
["预期结果 ","WLAN/BT（蓝牙）地址与TMES系统对照一致"]
[null,"3、设置电子标签检查"]
["测试物料",null,null,"适用范围","通用"]
["测试步骤","1、idle->Settings->System->Certification logos"]
["预期结果","1.电子标签内容显示与图片一致"]
[null,"15_3"]
["检测项16","预置资源检查"]
[null,"1、主题"]
["测试物料",null,null,"适用范围","通用"]
["测试步骤","1.进入主题，查看默认主题是否与如下截图一致。(默认主题与手机背壳颜色有关)\n备注：\n背壳颜色 twilight,  对应 Aurora Variations 主题；\n背壳颜色 orange,    对应 Amber Sunrise     主题；\n背壳颜色 blue，     对应 Dancing Ribbon    主题；\n背壳颜色 white，    对应 Pearl White       主题；\n背壳颜色 black，    对应 River Veins       主题；\n背壳颜色 darkblue， 对应 Starry Sky        主题；\n背壳颜色 purple，   对应 Amber Sunrise     主题；"]
["预期结果","16_1","16_2","16_3","16_4"]
["插卡测试项"]
["检测项19","现网通话测试"]
["测试物料","双卡手机必须双卡同时在位。辅助机建议使用座机。",null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤","1、热插拔现网卡；\n2、现网下使用辅助机和测试机卡1通话（主叫和被叫都可以），持续时间15秒以上;然后插入耳机，持续时间15秒以上;\n3、现网下使用辅助机和测试机卡2通话（主叫和被叫都可以），持续时间15秒以上;然后插入耳机，持续时间15秒以上;\n\n"]
["预期结果","1、热插卡现网卡，手机能识卡；\n2、通话音质清晰无杂音，辅助机听到的声音清晰，无回声。"]
["检测项20","现网短信测试"]
["测试物料","双卡手机必须双卡同时在位。",null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤","插入现网卡测试短信功能。\n1、使用卡1给卡2发送短信；\n2、使用卡2给卡1发送短信。"]
["预期结果","1.开机后，手机可以识别到SIM卡，卡1短信发送成功，卡2能够收到短信；\n2.卡2短信发送成功，卡1能够收到短信"]
["检测项21","上网功能测试"]
["测试物料","双卡手机必须双卡同时在位。",null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤","插入现网卡测试上网功能。如果数据业务默认关闭   请开启后再上网测试\n1、数据业务切换在卡1，开启浏览器输入www.baidu.com，搜索任意内容；\n2、数据业务切换在卡2，开启浏览器输入www.baidu.com，搜索任意内容(搜索内容与卡1时不同)；"]
["预期结果","手机可正常上网。"]
["检测项22","MMI测试"]
["测试物料","MMI测试物料SIM卡、耳机等",null,"适用范围","通用"]
["测试步骤","1、在拨号界面输入*#2846*，进行MMI测试。\n2、MMI测试通过后关机并移除白卡。\n备注:关机状态插入MMI测试白卡然后开机测试。"]
["预期结果","MMI测试全部通过。"]
["检测项23","恢复出厂设置"]
["测试物料",null,null,"适用范围","通用/高维"]
["测试步骤","1.桌面进入拨号盘，输入*#*#2846579#*#*进入ProjectMenu－>5.Restore Factory－>OK。\n备注：恢复出厂前请拔出SIM卡；"]
["预期结果","恢复出厂设置成功后，不显示关机按钮，手机会自动重启，重启进入语言选择界面后自动关机。"]

{"sheet":"抽检用例结构","index":2,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,2,20,5],[21,2,21,5],[22,2,22,5],[23,2,23,5],[12,2,12,5],[13,2,13,5],[15,2,15,5],[16,2,16,5],[17,2,17,5],[18,2,18,5],[19,2,19,5],[17,0,24,0],[14,2,14,5],[0,2,0,5],[1,0,16,0],[1,2,1,5],[2,2,2,5],[3,2,3,5],[4,2,4,5],[5,2,5,5],[6,2,6,5],[7,2,7,5],[8,2,8,5],[9,2,9,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[24,2,24,5]]}
["分类","项目","名称",null,null,null,"是否截图","高维是\n否测试"]
["未插卡测试项","检测项1","手机关机时充电检查",null,null,null,"是","否"]
[null,"检测项2","开机过程检查",null,null,null,"是","否"]
[null,"检测项3","开机导航检查 ",null,null,null,"是","否"]
[null,"检测项4","手机开机时充电检查 ",null,null,null,"是","否"]
[null,"检测项5","工程菜单后台设置检查",null,null,null,"是","是"]
[null,"检测项6","工程菜单单板信息查询",null,null,null,"是","是"]
[null,"检测项7","工程菜单网络信息查询",null,null,null,"是","是"]
[null,"检测项8","锁屏界面检查 ",null,null,null,"是","否"]
[null,"检测项9","桌面布局&菜单检查 ",null,null,null,"是","否"]
[null,"检测项10","背贴内容检查 ",null,null,null,"是","是"]
[null,"检测项11","WLAN搜索检测",null,null,null,"是","是"]
[null,"检测项12","设备连接检查",null,null,null,"是","是"]
[null,"检测项13","屏幕亮度检查",null,null,null,"是","是"]
[null,"检测项14","音乐铃声检查",null,null,null,"是","是"]
[null,"检测项15","系统菜单检查",null,null,null,"是","否"]
[null,"检测项16","预置资源检查",null,null,null,"是","否"]
["插卡测试项","检测项17","SIMLOCK非法卡检测",null,null,null,"是","否"]
[null,"检测项18","SIMLOCK解锁测试",null,null,null,"否","是"]
[null,"检测项19","现网通话测试",null,null,null,"否","是"]
[null,"检测项20","现网短信测试",null,null,null,"否","是"]
[null,"检测项21","上网功能测试",null,null,null,"否","是"]
[null,"检测项22","MMI测试",null,null,null,"否","是"]
[null,"检测项23","恢复出厂设置",null,null,null,"是","是"]
[null,"检测项24","测试样机从CW工位开始重新执行一遍",null,null,null,"是","是"]